1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej od studni S200 do S219, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ, w szczególności:

* Wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
* Wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o średnicy Ø 315 mm   
  i długości ok. 238 mb, zgodnie z dokumentacją projektową,
* Wykonanie przewiertu z rurą przewodową Ø 315 PVC, z rurą ochronną stalową 406,4x10 mm o długości ok. 49 mb,
* Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø 1200 mm – 13 szt.,
* Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Ø 1000 mm – 4 szt.,
* Dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych z PVC o średnicy Ø 600 mm –1 szt.,
* Wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø 315 mm   
  (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 287 mb,
* Wykonanie próby szczelności rurociągów Ø 315 mm (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 287 mb,
* Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z piasku gruboziarnistego (warstwa dolna), gr. 15 cm o powierzchni ok. 290 m2,
* Wykonanie podbudowy pod drogi asfaltowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (warstwa górna), gr 15 cm o powierzchni ok. 290 m2,
* Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 6 cm, o powierzchni ok. 290 m2,
* Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm o powierzchni ok. 650 m2,
* Wykonanie robót odtworzeniowych - po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. Dotyczy   
  to pozostałego terenu, dla którego w dokumentacji nie zostały określone szczególne warunki odtworzenia.